Yksikkö/Osasto: täyttö

Päivämäärä: täyttö

Osallistujat: täyttö

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarkastettava asia:**   1. Arvioi tarkistuslistan kaikki soveltuvat kohdat ja kirjaa havainnot. 2. Valokuvat ja liitteet selventävät ja täydentävät havaintoja. 3. Kirjaa havaintoja tehdessä syntyneet alustavat jatkotoimenpiteet. 4. Mieti myös turvallisuuskävelyn tulosten ja kehittämistoimenpiteiden   esittely henkilökunnalle sekä johdolle. | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuu-henkilö | Tehty (pvm) |
| **1. YLEISET ASIAT** | | | | | | |
| **1.1 Toimintaohjeet** | | | | | | |
| Kiinteistön pelastussuunnitelma on laadittu ja päivitetty | x |  |  |  |  |  |
| Pelastussuunnitelma on henkilöstön saatavilla ja sen sisältö on koulutettu |  |  |  |  |  |  |
| Hätänumerot on näkyvillä ja yrityksen sisäiset yhteystiedot saatavilla |  |  |  |  |  |  |
| Työpaikalla on nähtävissä toimintaa koskeva lainsäädäntö |  |  |  |  |  |  |
| **1.2 Ensiapu** | | | | | | |
| EA-ohjeet saatavilla ja ajan tasalla |  |  |  |  |  |  |
| Ensiapukaapin tarvikkeita on riittävästi ja ne ovat kunnossa, vastuuhenkilö on nimetty |  |  |  |  |  |  |
| Defibrillaattorin sijainti ja kunto |  |  |  |  |  |  |
| **1.3 Muut havainnot (yleiset asiat)** | | | | | | |
| täyttö |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ULKOALUE** | | | | | | |
| **2.1 Pelastuslaitoksen pääsy kohteeseen** | | | | | | |
| Osoitemerkinnät on valaistu ja näkyvät |  |  |  |  |  |  |
| Pelastustiet ovat auki (min. leveys 3,5 m) ja merkitty |  |  |  |  |  |  |
| **2.2 Pysäköinti, kulkuväylät, piha-alueen kunnossapito** | | | | | | |
| Henkilö- ja tavaraliikennereitit erillään |  |  |  |  |  |  |
| Jalankulku ohjattu turvallisesti |  |  |  |  |  |  |
| Lastaus- ja purkupaikat on kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Portaat ja väylät on hiekoitettu |  |  |  |  |  |  |
| Suoritetuista huoltotoimista pidetään kirjaa |  |  |  |  |  |  |
| Ulkovalaistus on riittävä ja kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| **2.3 Ilkivallan ja tuhopolttojen torjunta** | | | | | | |
| Piha-alueen aitaus ja lukitukset ovat kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Jäteastiat on lukittu tai vähintään 8 m rakennuksista |  |  |  |  |  |  |
| Rakennuksen seinustalla ei ole palavaa materiaalia kuten kuormalavoja jne. |  |  |  |  |  |  |
| Ulko-alueen kameravalvonta on merkitty ja oikein asennettu |  |  |  |  |  |  |
| **2.4 Jätteiden käsittely, tupakointipaikat** | | | | | | |
| Eri jätteille on omat, merkityt jäteastiat |  |  |  |  |  |  |
| Henkilökunnan ja jätehuoltoa hoitavan opastus on kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Vaaralliset jätteet ja niiden säilytys on hoidettu ohjeistuksen mukaisesti |  |  |  |  |  |  |
| Jätteiden varastokirjanpito ja siirtoasiakirjat ovat kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Tupakointialueet tai -tilat on merkitty |  |  |  |  |  |  |
| Käytössä on paloturvalliset tuhkakupit |  |  |  |  |  |  |
| **2.5 Muut havainnot (ulkoalue)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarkastettava asia** | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuu-henkilö | Tehty (pvm) |
| **3. KIINTEISTÖ JA SISÄTILAT** | | | | | | |
| **3.1 Rakenteellinen kunto, siisteys ja järjestys** | | | | | | |
| Seinät, katot, ovet ja ikkunat ovat vankkarakenteiset ja kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Lukitukset toimivat |  |  |  |  |  |  |
| Putkistot ja viemärit ovat kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Kulkutiet ja lattiat ovat esteettömät |  |  |  |  |  |  |
| Lattia ei ole liian liukas tai epätasainen, korkoerot on merkitty |  |  |  |  |  |  |
| Kalusteet ja laitteet (järjestys ja sijoittelu) ovat kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Valaisimet ovat kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| **3.2 Tekniset turvallisuusjärjestelmät (murtohälytys, kameravalvonta, kulunvalvonta)** | | | | | | |
| Järjestelmien huollot ja kokeilut on tehty |  |  |  |  |  |  |
| Avainhallinta ja kulkuoikeuksien kirjanpito on kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Kameravalvonnan merkinnät ja rekisteriseloste on olemassa |  |  |  |  |  |  |
| **3.3 Paloturvallisuus: poistumisjärjestelyt ja alkusammutus** | | | | | | |
| Poistumisreitit ovat vapaat sekä ovet avattavissa ilman avainta |  |  |  |  |  |  |
| Poistumisvalot ja -merkinnät toimivat |  |  |  |  |  |  |
| Kokoontumispaikat on merkitty |  |  |  |  |  |  |
| Väestönsuoja ja sen varusteet on kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Alkusammutuskalusto on helposti käyttöönotettavissa ja merkinnät ovat helposti havaittavissa |  |  |  |  |  |  |
| Käsisammuttimet ja pikapalopostit on huollettu, tarkastettu ja merkitty |  |  |  |  |  |  |
| Alkusammutuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseen |  |  |  |  |  |  |
| **3.4 Paloturvallisuus: rakenteellinen paloturvallisuus ja tilat** | | | | | | |
| Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia |  |  |  |  |  |  |
| Läpiviennit palo-osastojen välillä ovat tiiviit ja palo-ovet pidetään kiinni |  |  |  |  |  |  |
| Tiloissa ei säilytetä tarpeetonta materiaalia |  |  |  |  |  |  |
| Varoetäisyydet kuumista laitteista palaviin materiaaleihin ovat riittävät |  |  |  |  |  |  |
| Jatkojohdot on korvattu kiinteillä sähköasennuksilla |  |  |  |  |  |  |
| Sähkökeskukset ovat järjestyksessä ja merkitty |  |  |  |  |  |  |
| Tilat on siivottu eikä sähkö- ja tietoliikennekaappeihin tai kaapelihyllyille ole kertynyt pölyä |  |  |  |  |  |  |
| Tulityöpaikat ovat vaatimusten mukaiset |  |  |  |  |  |  |
| **3.5 Työympäristö ja henkilösuojaimet** | | | | | | |
| Melutaso (sekä äkillinen että jatkuva) ei ole liian korkea |  |  |  |  |  |  |
| Lämpötila on työhön nähden sopiva |  |  |  |  |  |  |
| Ilmanvaihto on riittävä mutta vedoton |  |  |  |  |  |  |
| Tila on pölytön ja kohdepoistosta on huolehdittu |  |  |  |  |  |  |
| Henkilösuojaimia on saatavilla riittävästi |  |  |  |  |  |  |
| Henkilösuojaimet soveltuvat käyttöön |  |  |  |  |  |  |
| Henkilösuojaimia käytetään oikein |  |  |  |  |  |  |
| Henkilösuojaimien käyttöä valvotaan |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarkastettava asia** | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuu-henkilö | Tehty (pvm) |
| **3.6 Koneiden kunto, turvalaitteet ja sähkölaitteet** | | | | | | |
| Käytettävät koneet ja laitteet ovat kunnossa ja huollettu |  |  |  |  |  |  |
| Koneiden tai laitteiden kiinteät suojat ja turvalaitteet (liikkuvat, puristavat, leikkaavat tai pistävät osat, nielut) ovat kunnossa ja testattu |  |  |  |  |  |  |
| Koneiden vaaravyöhykkeiden suojaus on kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| Sähkölaitteet ovat sähköturvallisuusmääräysten mukaiset ja käyttöpaikkaan sopivat |  |  |  |  |  |  |
| Laitteet on huollettu säännöllisesti |  |  |  |  |  |  |
| Käytössä noudatetaan laitteiden käyttö- ja yleisiä sähköturvallisuusohjeita |  |  |  |  |  |  |
| Jatkojohdot on korvattu kiinteillä sähköasennuksilla |  |  |  |  |  |  |
| Kylmälaitteet ovat kunnossa ja huollettu |  |  |  |  |  |  |
| **3.7 Työn apuvälineet** | | | | | | |
| Tikkaat ja askelmat ovat kunnossa ja soveltuvat käyttöön |  |  |  |  |  |  |
| Nostoon käytettävien laitteiden (nosturit, nostimet, nostotaljat ja muut nostolaitteet) säännöllinen kunnossapito käyttöiän ajan |  |  |  |  |  |  |
| Työvälineiden toimintakunnon seuranta tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla tarkoitukseen sopivilla keinoilla |  |  |  |  |  |  |
| **3.8 Kemikaalit ja varastointi** | | | | | | |
| Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla ja saatavilla |  |  |  |  |  |  |
| Kemikaalit säilytetään turvallisesti oikeanlaisilla merkityillä varastointipaikoilla |  |  |  |  |  |  |
| Alkusammutuskalusto ja imeytysaine ovat tarkoitukseen sopivia |  |  |  |  |  |  |
| **3.9 Trukkien latauspisteet** | | | | | | |
| Sähkötrukeilla ja lattianhoitokoneilla on oma merkitty latauspaikka |  |  |  |  |  |  |
| Laturi on sijoitettu kiinteästi latauspaikalle, eikä sitä ole peitetty |  |  |  |  |  |  |
| Latauspaikan välittömässä  läheisyydessä ei ole helposti syttyvää ja palavaa materiaalia |  |  |  |  |  |  |
| Latauspaikan läheisyydessä on sopivaa alkusammutuskalustoa |  |  |  |  |  |  |
| Latauspaikalla tai sen lähistöllä on akun latausohjeet, silmienhuuhteluvälineet ja henkilön suojaimia |  |  |  |  |  |  |
| Käyttäjien opastus lataamiseen ja ensiapuvälineiden käyttöön on kunnossa |  |  |  |  |  |  |
| **3.10 Muut havainnot (kiinteistö ja sisätilat)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. MUUT HAVAINNOT** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |